Data Structures | Defines | Typedefs

# const.h File Reference

General Definitions. More...

Go to the source code of this file.

## Data Structures
struct | trx_param_t
## Defines
#define | FCTL_ACK _BV(5)
#define | FCTL_DATA _BV(0)
#define | FCTL_DST_LONG 0x0c00
#define | FCTL_DST_MASK (FCTL_DST_LONG)
#define | FCTL_DST_SHORT 0x0800
#define | FCTL_IPAN _BV(6)
#define | FCTL_IPAN_MASK (FCTL_IPAN)
#define | FCTL_SRC_LONG 0xc000
#define | FCTL_SRC_MASK (FCTL_SRC_LONG)
#define | FCTL_SRC_SHORT 0x8000
#define | HIF_AT90USB (21)
#define | HIF_FT245 (20)
#define | HIF_NONE (0)
#define | HIF_UART_0 (10)
#define | HIF_UART_1 (11)
#define | MOD_BPSK_20 (0)
#define | MOD_BPSK_40 (1)
#define | MOD_OQPSK_100 (2)
#define | MOD_OQPSK_1000 (7)
#define | MOD_OQPSK_200 (3)
#define | MOD_OQPSK_2000 (8)
#define | MOD_OQPSK_250 (4)
#define | MOD_OQPSK_400 (5)
#define | MOD_OQPSK_500 (6)
#define | RADIO_AT86RF212 (4)
#define | RADIO_AT86RF230 (1)
#define | RADIO_AT86RF230A (RADIO_AT86RF230)
#define | RADIO_AT86RF230B (2)
#define | RADIO_AT86RF231 (3)
#define | RADIO_AT86RF232 (9)
#define | RADIO_AT86RF233 (10)
#define | RADIO_ATMEGA128RFA1_A (5)
#define | RADIO_ATMEGA128RFA1_B (6)
#define | RADIO_ATMEGA128RFA1_C (7)
#define | RADIO_ATMEGA128RFA1_D (8)
#define | RADIO_BAND_2400 (4)
#define | RADIO_BAND_700 (1)
#define | RADIO_BAND_800 (2)
#define | RADIO_BAND_900 (3)
#define | SHORTENUM
#define | SPI_RATE_1_128 (3)
#define | SPI_RATE_1_16 (1)
#define | SPI_RATE_1_2 (4)
#define | SPI_RATE_1_32 (6)
#define | SPI_RATE_1_4 (0)
#define | SPI_RATE_1_64 (2)
#define | SPI_RATE_1_8 (5)
#define | URACOLI_USB_BCD_RELEASE (0x100)
#define | URACOLI_USB_PID (2183)
#define | URACOLI_USB_PRODUCT_NAME L"RZUSBSTICK"
#define | URACOLI_USB_VENDOR_NAME L"URACOLI"
#define | URACOLI_USB_VID (5824)
## Typedefs
typedef uint8_t | ccamode_t
typedef int8_t | channel_t
typedef bool | rxidle_t
typedef int8_t | txpwr_t

## Detailed Description

General Definitions.

## Define Documentation

#define SHORTENUM

macro that forces an enumeration to use 8 bit instead of 16 bit integers.