### - l -

- LED_CLR : ioutil.h
- LED_DDR : board_tiny230.h , board_wdba1281.h
- LED_GET_VALUE : ioutil.h
- LED_INIT : ioutil.h
- LED_MASK : board_tiny230.h , board_wdba1281.h
- LED_MAX_VALUE : ioutil.h
- LED_NUMBER : ioutil.h , board_tiny230.h , board_wdba1281.h
- LED_PORT : board_tiny230.h , board_wdba1281.h
- LED_SET : ioutil.h
- LED_SET_VALUE : ioutil.h
- LED_SHIFT : board_wdba1281.h , board_tiny230.h
- LED_TOGGLE : ioutil.h
- LED_VAL : board_rzusb.h , ioutil.h
- LEDS_INVERSE : board_wdba1281.h , board_tiny230.h
- LITTLE_GEE_231 : const.h