- All
- Variables

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- h
- i
- l
- m
- n
- p
- r
- s
- t
- u
- v

### - _ -

- _reserved_ : node_config_t

### - a -

- appname : p2p_ping_cnf_t

### - b -

- boardname : p2p_ping_cnf_t

### - c -

- cca : trx_param_t
- cca_mode : radio_param_t , radio_status_t
- cchan : sniffer_context_t
- chan : trx_param_t
- channel : radio_status_t , node_config_t , radio_param_t
- chkcrc : sniffer_context_t
- clkm : trx_param_t
- cmask : sniffer_context_t
- cmd : p2p_hdr_t
- cpage : sniffer_context_t
- crc : p2p_ping_cnf_t , node_config_t
- crc_ok : scan_result_t

### - d -

- data : buffer_t , p2p_wibo_data_t
- data_rate : radio_param_t
- dsize : p2p_wibo_data_t
- dst : p2p_hdr_t

### - e -

- edt : trx_param_t
- elsz : buffer_pool_t
- errno : p2p_ping_cnf_t

### - f -

- fcf : p2p_hdr_t
- frame : pcap_packet_t
- framecnt : scan_result_t

### - h -

- hdr : p2p_wuart_data_t

### - i -

- idle_state : radio_param_t , radio_status_t
- ieee_addr : node_config_t
- iend : buffer_t
- istart : buffer_t

### - l -

- len : buffer_t , pcap_packet_t
- long_addr : radio_param_t

### - m -

- mode : p2p_wuart_data_t

### - n -

- nb : buffer_pool_t
- next : buffer_t

### - p -

- pagesize : p2p_ping_cnf_t
- pan : p2p_hdr_t
- pan_id : radio_param_t , node_config_t
- pool : buffer_pool_t

### - r -

- rx_addr : p2p_chsweep_sweep_req_t
- rxframe : radio_status_t
- rxframesz : radio_status_t

### - s -

- scanper : sniffer_context_t
- scanres : sniffer_context_t
- seq : p2p_hdr_t
- short_addr : node_config_t , radio_param_t
- src : p2p_hdr_t
- state : sniffer_context_t , radio_status_t
- status : p2p_ping_cnf_t

### - t -

- targmem : p2p_wibo_data_t
- thdl : sniffer_context_t
- ts : pcap_packet_t
- tx_pwr : radio_param_t , radio_status_t
- txp : trx_param_t

### - u -

- used : buffer_t

### - v -

- version : p2p_ping_cnf_t