- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Defines

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- p
- r
- s
- t
- u
- v

Here is a list of all documented functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the documentation:

### - t -

- time_t : timer.h
- timer_arg_t : timer.h
- timer_get_tstamp() : timer.h
- timer_handler_t : timer.h
- timer_hdl_t : timer.h
- TIMER_INIT : board_stb.h , board_stbrfa1.h , board_stk541.h
- timer_init() : timer.h
- TIMER_INIT : board_dummy.h , board_ict230.h
- TIMER_IRQ_vect : board_stbrfa1.h , board_stk541.h , board_tiny230.h , board_dummy.h , board_ibdt.h , board_ravrf.h , board_stb.h
- TIMER_POOL_SIZE : board_dummy.h , board_ibdt.h , board_tiny230.h
- timer_restart() : timer.h
- timer_scan() : sniffer_scan.c
- timer_set_systime() : timer.h
- timer_start() : timer.h
- timer_stop() : timer.h
- timer_systime() : timer.h
- TIMER_TICK : board_dummy.h , board_ibdt.h , board_tiny230.h
- toggle_rxon_idle() : diagradio.c
- TRAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE : at86rf212.h , at86rf231.h
- TRAC_NO_ACK : at86rf212.h , at86rf231.h
- TRAC_SUCCESS : at86rf212.h , at86rf231.h
- trx_bit_read() : transceiver.h
- trx_bit_write() : transceiver.h
- TRX_BPSK20 : at86rf212.h
- TRX_BPSK40 : at86rf212.h
- TRX_CCA_TIME_US : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- TRX_CMD_FR : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h
- TRX_CMD_FW : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h
- TRX_CMD_RR : at86rf231.h , at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h
- TRX_CMD_RW : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h
- TRX_CMD_SR : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h
- TRX_CMD_SW : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h
- trx_decode_datarate() : transceiver.h
- trx_decode_datarate_p() : transceiver.h
- trx_frame_get_length() : transceiver.h
- trx_frame_read() : transceiver.h
- trx_frame_read_crc() : transceiver.h
- trx_frame_read_data_crc() : transceiver.h
- trx_frame_write() : transceiver.h
- trx_get_datarate() : transceiver.h
- trx_get_datarate_str() : transceiver.h
- trx_get_datarate_str_p() : transceiver.h
- trx_get_number_datarates() : transceiver.h
- TRX_INIT_FAIL : transceiver.h
- TRX_INIT_TIME_US : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- trx_io_init() : transceiver.h
- TRX_IRQ : board_cbb2xx.h , board_dummy.h , board_ibdt.h , board_ict230.h , board_muse231.h , board_museII232.h , board_ravrf.h , board_rose231.h , board_stkt26.h , board_tiny230.h
- TRX_IRQ_AMI : at86rf212.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- TRX_IRQ_AMI_DI : transceiver.h
- TRX_IRQ_AMI_EI : transceiver.h
- TRX_IRQ_BAT_LOW : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h
- TRX_IRQ_BAT_LOW_DI : transceiver.h
- TRX_IRQ_BAT_LOW_EI : transceiver.h
- TRX_IRQ_CCA_ED : at86rf212.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- TRX_IRQ_CCA_ED_READY_DI : transceiver.h
- TRX_IRQ_CCA_ED_READY_EI : transceiver.h
- trx_irq_handler_t : transceiver.h
- TRX_IRQ_INIT : board_museII232.h , board_ravrf.h , board_rose231.h , board_stkm8.h , board_stkt26.h , board_tiny230.h , board_wimod.h , board_cbb2xx.h , board_dummy.h , board_ibdt.h , board_ict230.h , board_midgee.h , board_muse231.h
- TRX_IRQ_PLL_LOCK : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- TRX_IRQ_PLL_UNLOCK : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- TRX_IRQ_PLL_UNLOCK_DI : transceiver.h
- TRX_IRQ_PLL_UNLOCK_EI : transceiver.h
- TRX_IRQ_RX_END : atmega_rfa1.h
- TRX_IRQ_RX_START : at86rf231.h , at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , atmega_rfa1.h
- TRX_IRQ_RX_START_DI : transceiver.h
- TRX_IRQ_RX_START_EI : transceiver.h
- TRX_IRQ_TRX_END : at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , at86rf212.h
- TRX_IRQ_TRX_IRQ_END_DI : transceiver.h
- TRX_IRQ_TRX_IRQ_END_EI : transceiver.h
- TRX_IRQ_TRX_IRQ_START_DI : transceiver.h
- TRX_IRQ_TRX_IRQ_START_EI : transceiver.h
- TRX_IRQ_TX_END : atmega_rfa1.h
- TRX_IRQ_UR : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h
- TRX_IRQ_UR_DI : transceiver.h
- TRX_IRQ_UR_EI : transceiver.h
- TRX_IRQ_vect : board_cbb2xx.h , board_ibdt.h , board_ict230.h , board_midgee.h , board_museII232.h , board_ravrf.h , board_rose231.h , board_stkm8.h , board_stkt26.h , board_tiny230.h , board_wimod.h , wgpio.c , board_muse231.h , board_dummy.h
- TRX_MAX_CHANNEL : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , atmega_rfa1.h , at86rf231.h
- TRX_MIN_CHANNEL : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- TRX_NB_CHANNELS : at86rf231.h , at86rf230a.h , atmega_rfa1.h , at86rf212.h , at86rf230b.h
- TRX_NONE : atmega_rfa1.h , at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf231.h , at86rf230b.h
- TRX_OK : transceiver.h
- TRX_OQPSK100 : at86rf212.h
- TRX_OQPSK1000 : at86rf231.h , atmega_rfa1.h , at86rf212.h
- TRX_OQPSK200 : at86rf212.h
- TRX_OQPSK2000 : atmega_rfa1.h , at86rf231.h
- TRX_OQPSK250 : at86rf231.h , at86rf212.h , atmega_rfa1.h , at86rf230b.h , at86rf230a.h
- TRX_OQPSK400 : at86rf212.h
- TRX_OQPSK500 : at86rf231.h , at86rf212.h , atmega_rfa1.h
- trx_parms_get() : transceiver.h
- trx_parms_set() : transceiver.h
- TRX_PLL_FAIL : transceiver.h
- TRX_PLL_LOCK_TIME_US : at86rf230b.h , at86rf212.h , at86rf230a.h , atmega_rfa1.h , at86rf231.h
- trx_ramaddr_t : transceiver.h
- trx_reg_read() : transceiver.h
- trx_reg_write() : transceiver.h
- trx_regaddr_t : transceiver.h
- TRX_REGISTER_BASEADDR : atmega_rfa1.h
- trx_regval_t : transceiver.h
- TRX_RESET_HIGH : board.h , board_cbb2xx.h
- TRX_RESET_INIT : board.h , board_cbb2xx.h
- TRX_RESET_LOW : board.h , board_cbb2xx.h
- TRX_RESET_TIME_US : at86rf230a.h , at86rf212.h , atmega_rfa1.h , at86rf230b.h , at86rf231.h
- trx_set_datarate() : transceiver.h
- trx_set_irq_handler() : transceiver.h
- TRX_SLPTR_HIGH : board.h , board_cbb2xx.h
- TRX_SLPTR_INIT : board.h , board_cbb2xx.h
- TRX_SLPTR_LOW : board.h
- trx_sram_read() : transceiver.h
- trx_sram_write() : transceiver.h
- TRX_SUPPORTED_CHANNELS : at86rf212.h , at86rf231.h , at86rf230b.h , at86rf230a.h , atmega_rfa1.h
- TRX_SUPPORTED_MODULATIONS : at86rf230a.h
- TRX_SUPPORTED_PAGES : at86rf231.h , atmega_rfa1.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf212.h
- TRX_TSTAMP_REG : board_wimod.h , board_stkt26.h , board_rbbrfa1.h , board_ibdt.h , board_derfa.h , board_ict230.h , board_ravrf.h , board_stkm8.h , board_dummy.h , board_lgee.h , board_cbb2xx.h , board_museIIrfa.h , board_stkm16.h , board_tiny230.h
- trxp_flash : diagradio.c
- TX_CCA_FAIL : radio.h
- TX_FAIL : radio.h
- TX_NO_ACK : radio.h
- TX_OK : radio.h
- txpwr_t : const.h